**SATELLITE PARAMETERS – RTL HUNGARY**

Updated on 31 January 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Channel** | **Saltellite** | **Position** | **Transponder** | **Modulation** | **Freqquency** | **Polarisation** | **SR:** | **FEC:** | **SID:** | **Encryption** |
| **COOL (SD)** | Thor 6 | 0.8˚ West | BSS03 | DVB-S  QPSK | 11,766 MHz | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 30227 | Irdeto / Cryptoworks |
| **Film+ (SD)** | Thor 6 | 0.8˚ West | BSS03 | DVB-S  QPSK | 11,765.84 MHz | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 30203 | Irdeto / Cryptoworks |
| **Muzsika TV (SD)** | Thor 6 | 0.8˚ West | BSS13 | DVB-S  QPSK | 11,958 MHz | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 31215 | Irdeto / Cryptoworks |
| **RTL KETTŐ (SD)** | Thor 6 | 0.8˚ West | BSS13 | DVB-S  QPSK | 11,958 MHz | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 31212 | Irdeto / Cryptoworks |
| **RTL HÁROM (SD)** | Thor 6 | 0.8˚ West | BSS13 | DVB-S  QPSK | 11,958 MHz  | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 31213 | Irdeto / Cryptoworks |
| **Sorozat+ (SD)** | Thor 6 | 0.8˚ West | BSS13 | DVB-S  QPSK | 11,958 MHz | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 31214 | Irdeto / Cryptoworks |
| **RTL GOLD (SD)** | Thor 6 | 0.8˚ West | BSS13 | DVB-S  QPSK | 11,958 MHz | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 31219 | Irdeto / Cryptoworks |
| **RTL KETTŐ (HD)** | Thor 7 | 0.8˚ West | BSS17 | 8PSK | 12034 Mhz | Vertical | 30 | 3/4 | 30515 | Irdeto / Cryptoworks |
| **Film+ (HD)** | Thor 7 | 0.8˚ West | BSS21 | 8PSK | 12111 Mhz | Vertical | 30 | 3/4 | 31311 | Irdeto / Cryptoworks |
| **RTL HÁROM (HD)** | Thor 7 | 0.8˚ West | BSS17 | 8PSK | 12034 Mhz | Vertical | 30 | 3/4 | 30517 | Irdeto / Cryptoworks |
| **RTL OTTHON (HD)** | Thor 7 | 0.8˚West | BSS23 | 8PSK | 12.149 MHz | Vertical | 30 | 3/4 | 31419 | Irdeto / Cryptoworks |
| **Kölyökklub (HD)** | Thor 7 | 0.8˚West | BSS23 | 8PSK | 12.149 MHz | Vertical | 30 | 3/4 | 31418 | Irdeto / Cryptoworks |
| **Moziklub (SD)** | Thor 7 | 0.8˚West | BSS23 | 8PSK | 12.149 MHz | Vertical | 30 | 3/4 | 31421 | Irdeto / Cryptoworks |
| **Sorozatklub (SD)** | Thor 7 | 0.8˚West | BSS23 | 8PSK | 12.149 MHz | Vertical | 30 | 3/4 | 31420 | Irdeto / Cryptoworks |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RTL SD:** | Thor 6 | 0.8˚ West | BSS03 | DVB-S  QPSK | 11.766 MHz | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 30209 | Irdeto / Cryptoworks |
| **RTL HD** | Thor 6 | 0.8˚ West | K2 Europe | DVB-S2   8PSK | 12.034 MHz | Vertical | 30 MS/s | 3/4 | 30504 | Irdeto / Cryptoworks |